|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/64b48afa606d5553c22570360021f4a4/Text/8.30D2?OpenElement&FieldElemFormat=jpg |  | logo |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ** |  |
| **ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ** |  |
|  |  |  |  |

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΩΡΕΣ**

1. Να χρησιμοποιηθεί μόνο πέννα χρώματος μπλε.
2. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας μόνο στον καθορισμένο για το σκοπό αυτό χώρο.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Διαγραφές γίνονται με XXXX.
4. Το γραπτό αποτελείται από 40 ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρία μέρη (Α, Β, και Γ). Δίδονται τέσσερις απαντήσεις για κάθε ερώτηση εκ των οποίων η μια είναι ορθή.
5. Σημειώστε √ ή X ή + στο τετράγωνο που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
6. Πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.
7. Η χαμηλότερη ολική βαθμολογία θα είναι μηδέν (0) και η ψηλότερη εκατό (100).
8. Για κάθε ορθή απάντηση θα παίρνετε δυόμιση (2,5) μονάδες ενώ **για κάθε λανθασμένη θα αφαιρείται το 1/3 του βαθμού (0,825)**. Σε περίπτωση που σημειώσετε ως ορθές περισσότερες από μια απάντηση θα παίρνετε μηδέν (0) βαθμούς.
9. Θα πρέπει να επιτύχετε 50 βαθμούς από το σύνολο της βαθμολογίας, ενώ θα πρέπει να επιτύχετε τουλάχιστον το **50%** του Μέρους Α, το **33%** της βαθμολογίας του Μέρους Β όσο και το **33%** της Βαθμολογίας του Μέρους Γ .
10. Η ελάχιστη συνολική βαθμολογία και για τα τρία μέρη, που θα πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος για να αποκτήσει Πιστοποιητικό Ικανότητας Εργολήπτη για Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις είναι πενήντα (50) και για Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις μεγαλύτερη από εβδομήντα (70>).
11. Ανάλογα με το βαθμό επιτυχίας, θα καθορίζονται τα όρια ευθύνης σε KVA, με ελάχιστο όριο τα 25 KVA και μέγιστο τα 150 KVA, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.